红外镭射断纱检测仪要求

能检测到剑杆小样机经纱断线或经纱松弛的情况后，控制织机自动停车。

工作电压：单相220V
激活电压：单相220V
适用幅宽：10-40英寸
